**2021 жылғы 4 маусым № 375 Үкіметінің Қаулысымен сәйкес бағаұсыныстарынасұратутәсіліменсатыпалуөткізутуралыхабарландыру № 7-2022**

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Сарыкөл орталық аудандық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

111600, Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы, Сарыкөл а, Мендеке батыр көш 1

e-mail: sar.buhcrb@mail.ru, интернет ресурс: <http://sarykolcrb.skom.kz/index.php/ru/novosti/> қосымшаға сәйкес баға ұсыныстарына сұрату тәсілімен сатып алу өткізу туралы жариялайды.

2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 908 және 2021 жылғы 4 маусым № 375 Үкіметінің Қаулысымен сәйкес қызмет жүзеге асыратын барлық әлеуетті өнім берушілер сатып алуға.

Әрбір әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін жабылған түрде бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекетті (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың [4-тарауында](http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1600000908%22%20%5Cl%20%22z162) белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды қамтиды. Қағидалардың 5-Қосымша (бағалар кестесі) сәйкес баға ұсынысы жазбаша түрде ресімделеді.

**2022 жылғы 18 мамырдың 12.00 сағат дейін Сарыкөл ауданы, Сарыкөл а, Мендеке батыр көш 1, бухгалтерия мекенжайына баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімі.**

**2022 жылғы 18 мамырдың 14.00 сағатта Сарыкөл ауданы, Сарыкөл а, Мендеке батыр көш 1, бухгалтерия мекенжайына баға ұсыныстары салынған конверттерді ашылады.**

**Жеткізуорны: Сарыкөл ауданы, Сарыкөл а, Мендеке батыр көш 1**

**Жеткізу мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2022 жыл ішінде**

Қосымша

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лоттың № | саудалық атауы | Дәрілік түрі (сипаттамасы) | өлшем бірлігі | Саны | бағасы |
|  | Басқару модулі бар жылжымалы бактерицидті ауа рециркуляторы | Медициналық техника, жылжымалы ауа сәулелегіші. Жұмыс тәртібі: үнемі адамдардың қатысуымен тәулігіне 24 сағатқа дейін аптасына 7 күн. Сәулелендіргіш-рециркулятор бірінші санаттағы Үй – жайлар үшін пайдаланылуы мүмкін: операциялық Үй – жайлар, туберкулезге қарсы Үй-жайлар палаталары, шала туған балаларға арналған палаталар, ОСО-ның стерильді аймақтары, күйіктер және т. б. сәулелендірушімен дезинфекцияланатын ауа көлемі: 1-санат үшін (99,9%) - 160 м3, 2-санат үшін (99%) - 240 м3, 3-санат үшін санаты (95%) – 370 м3, 4 санат үшін (90%) – 480 м3, 5 санат үшін (85%) - 590 м3 поЅ.Тиісінше Aureus. Сәулелену көзі: қуаты 55 Вт, ресурсы 10800 сағат 2 (екі) УК - шам. Жалпы бактерицидтік ағын кемінде 37,8 Вт. Оның құрамында металл корпусы бар, оның алдыңғы бөлігі мөлдір поликарбонаттан жасалған, ол рециркулятор жұмыс істеген кезде қосымша жарық көзі болып табылады. Платформамен габариттік өлшемдері және салмағы (Ш/Г / В) 400\*350\*1440 мм, 9,5 кг.кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Техникалық паспорт қазақ және орыс тілдерінде. Тауар техникалық ерекшелікке сәйкес қатаң түрде қабылданатын болады. Барлық мәлімделген сипаттамалар мәлімделгеннен төмен болмауы және өнімнің техникалық паспортымен расталуы керек. Рециркулятор моделі жеткізу сәтіне дейін келісілуі тиіс. "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексінің 233-бабына сәйкес барлық рұқсат беру құжаттарының болуы: ҚР ДСМ тіркеу куәлігі, жеткізушіден медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткізу құқығына арналған ТАЛОН, ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің "ДЗ және МИ Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК берген қазақстандық үлгідегі өнімнің сәйкестік сертификаты. Шығу сертификаты. Техникалық паспорт қазақ және орыс тілдерінде. ГОСТ сәйкестігі: 15150-69. | дана | 4 | 143000,00 |
|  | Басқару модулі бар жылжымалы бактерицидті ауа рециркуляторы | Медициналық техника, жұмыс тәртібі: үнемі адамдардың қатысуымен тәулігіне 24 сағатқа дейін аптасына 7 күн. Сәулелендіргіш-рециркулятор бірінші санаттағы Үй – жайлар үшін пайдаланылуы мүмкін: операциялық Үй – жайлар, туберкулезге қарсы Үй-жайлар палаталары, шала туған балаларға арналған палаталар, ОСО-ның стерильді аймақтары, күйіктер және т. б. сәулелендірушімен дезинфекцияланатын ауа көлемі: 1-санат үшін (99,9%) - 160 м3, 2-санат үшін (99%) - 240 м3, 3-санат үшін санаты (95%) – 370 м3, 4 санат үшін (90%) – 480 м3, 5 санат үшін (85%) - 590 м3 поЅ.Тиісінше Aureus. Сәулелену көзі: қуаты 55 Вт, ресурсы 10800 сағат 2 (екі) УК - шам. Жалпы бактерицидтік ағын кемінде 37,8 Вт. Оның құрамында металл корпусы бар, оның алдыңғы бөлігі мөлдір поликарбонаттан жасалған, ол рециркулятор жұмыс істеген кезде қосымша жарық көзі болып табылады. Габариттік өлшемдері мен салмағы (Ш/Г / В) 170\*160\*1200 мм, 5,6 кг.кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Техникалық паспорт қазақ және орыс тілдерінде. Тауар техникалық ерекшелікке сәйкес қатаң түрде қабылданатын болады. Барлық мәлімделген сипаттамалар мәлімделгеннен төмен болмауы және өнімнің техникалық паспортымен расталуы керек. Рециркулятор моделі жеткізу сәтіне дейін келісілуі тиіс. "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексінің 233-бабына сәйкес барлық рұқсат беру құжаттарының болуы: ҚР ДСМ тіркеу куәлігі, жеткізушіден медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткізу құқығына арналған ТАЛОН, ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің "ДЗ және МИ Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК берген қазақстандық үлгідегі өнімнің сәйкестік сертификаты. Шығу сертификаты. Техникалық паспорт қазақ және орыс тілдерінде. ГОСТ сәйкестігі: 15150-69. | дана | 4 | 126000,00 |
|  | Басқару модулі бар жылжымалы бактерицидті ауа рециркуляторы | Медициналық техника, жылжымалы ауа сәулелегіші. Жұмыс тәртібі: үнемі адамдардың қатысуымен тәулігіне 24 сағатқа дейін аптасына 7 күн. Сәулелендіргіш-рециркулятор бірінші санаттағы Үй-жайлар үшін пайдаланылуы мүмкін: операциялық Үй-жайлар, туберкулезге қарсы Үй-жайлар палаталары, шала туған балаларға арналған палаталар, ОСО стерильді аймақтары, күйіктер және т. б. сәулелендірушімен дезинфекцияланатын ауа көлемі: 1 – санат үшін (99,9%) – 70 м3, 2-санат үшін (99%) - 110 м3, 3-санат үшін санаты (95%) – 160 м3, 4 санат үшін (90%) – 210 м3, 5 санат үшін (85%) - 260 м3 поЅ.Тиісінше Aureus. Сәулелену көзі: қуаты 25 Вт, ресурсы 10800 сағат 2 (екі) УК - шам. Жалпы бактерицидтік ағын кемінде 16,4 Вт. Шу деңгейі 35 дБ артық емес. Оның құрамында металл корпусы бар, оның алдыңғы бөлігі мөлдір поликарбонаттан жасалған, ол рециркулятор жұмыс істеген кезде қосымша жарық көзі болып табылады. Платформамен габариттік өлшемдері және салмағы (Ш/Г / В) 400\*350\*1110 мм, 7,2 кг.кепілдік мерзімі кемінде 12 ай. Техникалық паспорт қазақ және орыс тілдерінде. Тауар техникалық ерекшелікке сәйкес қатаң түрде қабылданатын болады. Барлық мәлімделген сипаттамалар мәлімделгеннен төмен болмауы және өнімнің техникалық паспортымен расталуы керек. Рециркулятор моделі жеткізу сәтіне дейін келісілуі тиіс. ӨЖ сәйкес барлық рұқсат беру құжаттарының болуы."Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 38-бабы 1-тармағының 2-тармақшасы және тиісінше Б. "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексінің 233-і: ҚР ДСМ тіркеу куәлігі, жеткізушіден медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткізу құқығына арналған ТАЛОН, ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің "ДЗ және МИ Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ МКК берген қазақстандық үлгідегі өнімнің сәйкестік сертификаты. Шығу сертификаты. Техникалық паспорт қазақ және орыс тілдерінде. ГОСТ сәйкестігі: 15150-69 | дана | 3 | 90 000,00 |
|  | Арнайы бактерицидті шам | Ультракүлгін бактерицидті шам ауаны, сұйықтықтарды және Беттерді залалсыздандыруға арналған, қуаты 30 Вт, шамның кернеуі 96 В, шамның тогы 0.37 А № сәулелену ағыны (254 нм) – 12,6 Вт, уфс-диапазонның ең аз бастапқы сәулеленуі – 1,2 Вт/м2, озонның түзілуі жоқ. Қызмет ету мерзімі 10 800 сағат, қосу/қосу саны-50000 цикл, жалпы ұзындығы – 894,6 мм, колбаның диаметрі d 25.5 ± 0.5 мм, жертөле G13. Барлық мәлімделген техникалық сипаттамаларды растайтын техникалық паспорт | дана | 20 | 6000,00 |